Załącznik nr 6a

**KOSZTOTYS OFERTOWY**

**Zadanie 1 Remont cząstkowy ulic i dróg powiatowych położonych na terenie Obwodu Drogowego Nr 1 w Biłgoraju (miasto Biłgoraj, gmina Biłgoraj i Józefów)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **wyszczególnienie** | **ilość** | **Cena jedn. netto**  **zł.** | **Wartość netto zł** |
| 1 | remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową na gorąco z frezowaniem, AC11S 50/70 KR 1-2 | 40 ton |  |  |
| 2 | remont cząstkowy nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową na gorąco bez obcinania krawędzi, AC11S 50/70 KR 1-2 | 10 ton |  |  |
| 3 | remont cząstkowy nawierzchni emulsją i grysami przy użyciu **remontera** | 110 ton |  |  |
| 4 | wyrównanie zaniżeń na **przepustach** i wypełnienie **zaniżeń** - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 50/70 KR 1-2, gr. śr. 5 cm z frezowaniem, oczyszczeniem i skropieniem. Powierzchnia powyżej 10 m2 | 30 ton |  |  |
| 5 | Wypełnienie  **zaniżeń**– warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, 50/70, KR 1-2, gr. śr. 5 cm z oczyszczeniem i skropieniem. Powierzchnia powyżej 5 m2, wykonanie mechanicznie. | 20 ton |  |  |
| 6 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr. śr. 4 cm z odwiezieniem destruktu na bazę obwodu drogowego | 20 m2 |  |  |
| razem netto | | | |  |
| podatek VAT | | | |  |
| **razem brutto** | | | |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/podpis wykonawcy/